**TERMO DE REFERÊNCIA**

|  |  |
| --- | --- |
| A | **Objeto:** Aquisição de 8 (oito) aparelhos Nobreak para atender às necessidades da Sec-AM. |

|  |  |
| --- | --- |
| B | **Justificativa:**A aquisição do material visa a proteção dos computadores da Sec-AM, bem como a possibilidade de continuar os trabalhos por algum tempo após a queda de energia elétrica. |

|  |  |
| --- | --- |
| C | **Meta física:**Não tem. |

|  |  |
| --- | --- |
| D | **Da entrega dos produtos:**A licitante vencedora fornecerá o produto no prazo máximo de 15 dias corridos contados do recebimento da respectiva nota de empenho. A entrega deverá será realizada em data, horário e local a ajustar com a Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Amazonas (Sec-AM).Endereço da Sec-AM: Avenida Mário Ypiranga 315, Adrianópolis, Edifício The Office - Sala 306, CEP: 69057-250, Manaus-AM.Telefone para contato: (92)3303-9800. |

|  |  |
| --- | --- |
| E | **Orçamento Estimado:**R$ 9.345,70 (Nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| 1 | NO-BREAK DE 1.4KVA A 1.5KVA (15 minutos de autonomia). - Topologia: Interativo, senoidal por aproximação, sincronizado com a rede elétrica;- Tensão de Entrada: Conforme Necessidade (127/220V);- Tensão de Saída: 127V;- Forma de onda de saída: Senoidal por aproximação (PWM);- Potência de operação: De 1.400VA a 1.500VA;- Potência nominal: Maior que 840W;- Fator de potência: mínimo de 0,6;- Conexão de entrada: Cabo e plug NBR 14136;- Conexões de Saída: Mínimo 6 tomadas padrão NBR 14136;- Controle: Microprocessado;- Gerenciamento de baterias: Autodiagnóstico. Possuir sinalização visual da necessidade de substituição das baterias;- Baterias: 12 ou 24 volts, 7 ou 9A/h, selada, com sistema de fácil substituição;- Proteções: Ruído de rede elétrica, sobretensão, sobtensão, surtos.- Garantia: Igual ou superior a 12 meses.**Modelos de Referência:** Net 4+ 1500VA (SM1500S 115) ref. 0027296 da fabricante SMS, UPS PDV Checkout Universal 1500VA da fabricante TS Shara e XNB 1440 BI da fabricante Intelbras. | Unid. | 08 | R$ 1.168,21 | R$ 9.345,70 |

|  |  |
| --- | --- |
| F | **Obrigações:**Os produtos devem ser novos, entregues em embalagem lacrada e ter garantia contra defeitos de fabricação e de funcionamento. O valor da proposta deve abranger o frete, impostos, entre outros custos. Informar marca e modelo. Em caso de desconformidade, os produtos deverão ser substituídos às custas da fornecedora. A cotação não será adjudicada em preço superior ao valor de referência. |

|  |  |
| --- | --- |
| G | **Fiscalização/atestação:**Secretaria do Tribunal de Contas da União no Estado do Amazonas (SEC-AM). |

|  |  |
| --- | --- |
| H | **Responsável pela elaboração do termo de referência:**SPC/Diplag/Selip |

|  |  |
| --- | --- |
| I | **Sanção:**- Pelo descumprimento do pacto, a contratada sujeita-se às penalidades previstas na Lei 8.666/93. - Pelo atraso injustificado na prestação do serviço, após feita a autorização de fornecimento, sujeitará a fornecedora à multa de 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da entrega, por dia de atraso.- Pela inadequada prestação do serviço, sujeitar-se-á a fornecedora à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. |